杜尔门廷根, 2022年01月31日

GEORG SCHLEGEL GMBH & CO KG

**带四个开启器触点的紧急停止**

*用于Kombitast系列的新紧急停止按钮 – 两个种带 M12 连接的变体*

指令设备专家 GEORG SCHLEGEL 正在扩展其 Kombitast 系列，增加了四种新的紧急停止型号：两个新的紧急停止开关，带有四个用于刀片端子和 PCB 连接的 开启器触点，另外两个紧急停止开关带有五针 M12 连接。

出于大多数安全考虑，两个开启器以及必要时额外的闭合器作为信号触点就足够了。对于需要更多开启器触点的特殊应用，带有刀片端子的新型 KRVK4O 或带有打印连接的新型 KRVK4OP，每个都有四个开启器触点，是正确的选择。

那些为 M12 技术设计电缆的人也会找到他们正在寻找的东西：SCHLEGEL 提供带有两个开启器触点的 KRVKOO\_C111 或带有两个开启器触点和一个关闭器触点的 KRVKOOI\_C112。M12连接是A编码的，连接针是根据AIDA原理设计的。


Kombitast系列的指令装置设计用于 30.5毫米 的安装开口并符合 EN ISO 13850 标准。所有急停开关都具有 IP65 防护等级和 50,000 次开关周期的使用寿命。M12 型号的电压和电流值为 35 V 和 2 A AC/DC，对于带有四个开启器触点的紧急停止开关 240 V / 1.5 A AC 和 24 V / 2 A DC。根据EN 60947-5-1，所有关闭器触点（NC）均为正断开触点。

**相片:**

****

BU: Kombitast 系列的新型紧急停止按钮，带有四个用于 PCB 和刀片端子连接的开启器触点。

相片: GEORG SCHLEGEL



BU: SCHLEGEL Kombitast系列的新型紧急停止型号，带有 M12 连接。

相片: GEORG SCHLEGEL

联系:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

媒体联系:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-412

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

出版免费。文档副本或参考想请。

关于GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

GEORG SCHLEGEL名字代表着创新、质量和设计。公司成立于1945年, 今天是一家全球营运的公司，总部设于德国，海外办事处位于奥地利和新加坡，产品出口到五大洲80多个国家。我们核心能力：开发和生产控制单元，指示灯和接线端子。产品组合还包括总线系统、防水盒子、行程开关、控制面板和功能模块。当开发新产品，Schlegel定下很高的设计标准。100个国家和国际设计奖确认了我们的设计达专业水平。这些奖项中包括，iF设计大奖，reddot红点设计奖和德国设计大奖。