Dürmentingen, 16 juin 2021

GEORG SCHLEGEL GMBH & CO KG

**98ème prix du design**

**Le proboxx se voit obtenir le prix « Focus Open »**

Dürmentingen - Un design qui convainc : Le proboxx, le nouveau boîtier pour les unités de commande des machines de la société Georg Schlegel de Dürmentingen, a reçu un nouveau prix de design. Les experts du Centre de Design du Bade-Wurtemberg ont décerné la « Mention Spéciale Focus » au spécialiste des unités de commande de Dürmentingen pour sa « performance innovante en matière de conception ». Il s'agit du troisième prix de design pour le proboxx.

Le proboxx a été développé ensemble avec l'agence de design Ottenwälder und Ottenwälder de Schwäbisch Gmünd. Ce prix récompense la conciliation de la fonctionnalité avec les exigences esthétiques. Ceci démontre une fois de plus que, selon les experts, chez SCHLEGEL « le beau et le bon » vont parfaitement ensemble.

Le « Focus Open » est le 98ème prix de design que l'entreprise a déjà obtenu. Le proboxx s’est également vu decerné les deux prix de design précédents – le boîtier a été recompensé par le « German Design Award » et, au printemps, par le GOOD DESIGN AWARD de renommée internationale décerné par le Chicago Athenaeum : Museum of Architecture and Design.

**Le miracle de la flexibilité**

Le nouveau proboxx permet à Schlegel d’étendre sa famille de boîtiers pour commandes par une variante particulièrement élégante et en même temps pratique. Le proboxx est composé de polyamide, une substance plastique stable, s'avère être un véritable « miracle de flexibilité ». Le proboxx s’utilisé aussi bien avec un câblage conventionnel qu'avec un système bus de terrain ou un système de technologie radio. Pour une intégration directe, Schlegel propose le boîtier avec IO-Link et AS-Interface.

Grâce au nouveau mécanisme de fixation avec « clicage », le boîtier peut être monté sur des supports à pleine surface, sur le mur et également sur des rails profilés. L'avantage particulier : Pour ce faire, il ne faut pas ouvrir le boîtier et il peut ainsi être rapidement remplacé sans outils en cas de maintenance ou de panne. Le nouveaumécanisme de fixation permet à chaque moment un positionnement asymétrique du proboxx. Ceci permet un montage facile du boîtier aussi au niveau des portes de sécurité.

Schlegel propose à la fois des boîtiers vides et des variantes pré-assemblées pour les applications typiques dans le domaine industriel. Le boîtier correspond au degré de protection IP 65.



Photo : GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

Contact pour lecteurs :

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Tél : +49 (7371) 502-0

Fax : +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

Contact média :

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Tél : +49 (7371) 502-412

Fax : +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

Pour la publication, gratuitement. Copie ou indication demandée.

Quelques informations sur GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG :

Le nom GEORG SCHLEGEL est synonyme d'innovation, de qualité et de design. Fondée en 1945, Schlegel est aujourd'hui une entreprise internationale, ayant son siège en Allemagne, des filiales en Autriche et Singapour, et vendant ses produits dans plus de 80 pays sur les cinq continents. Nos compétences clés: Le développement et la production des appareils de commande, des voyants lumineux et des blocs de jonction. Le portefeuille de produits comprend aussi des systèmes de bus, boîtiers, interrupteurs de fin de course, panneaux de commandes et des modules fonctionnels. Le portefeuille de produits comprend aussi des systèmes de bus, boîtiers, interrupteurs fin de course, panneaux de commandes et des modules fonctionnels. Schlegel attache beaucoup d'importance au design lors du développment de nouveaux produits. Plus de 90 distinctions nationales et internationales, parmi lesquelles figurent le prix iF Design Award, Red Dot Award ou German Design Award, démontrent la compétence exceptionnelle de Schlegel en terme de design.