杜尔门廷根, 2021年10月19日

GEORG SCHLEGEL GMBH & CO KG

**漂亮多彩：7 种颜色的指示灯**

*Rontron-R-Juwel 系列的创新*

对于 Rontron-R-Juwel 系列，GEORG SCHLEGEL 重新设计了指示灯，并为其配备了 RGB SMD LED。照明和颜色强度变得更加均匀和强烈，只需一个命令设备即可显示7种颜色。

但还有更多：如果您可以选择用 PWM 信号控制指示灯，则不仅可以使用标准颜色白色、红色、绿色、蓝色、黄色、品红色和青色，还可以使用整个 RGB色谱。

通过 SMD 扁平端子的连接非常简单：插入电缆即可完成。终端建立接触，同时牢固地夹住电缆。如果电缆未正确连接到指示灯，保护二极管可保护 LED 免受损坏。

新型 RGB 指示灯适合直径为 22.3 毫米的安装孔，防尘防水，防护等级为 IP65。使用的性能数据以 24 V 工作电压和最大 50 mA 额定电流编号。工作温度范围为 -30°C 至 70°C。

**相片:**

**BU:** 一种指令装置，多种颜色：来自 Rontron-R-Juwel 系列的新型指示灯。

相片: Georg Schlegel GmbH & Co. KG

联系:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

媒体联系:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-412

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

出版免费。文档副本或参考想请。

关于GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

GEORG SCHLEGEL名字代表着创新、质量和设计。公司成立于1945年, 今天是一家全球营运的公司，总部设于德国，海外办事处位于奥地利和新加坡，产品出口到五大洲80多个国家。我们核心能力：开发和生产控制单元，指示灯和接线端子。产品组合还包括总线系统、防水盒子、行程开关、控制面板和功能模块。当开发新产品，Schlegel定下很高的设计标准。100个国家和国际设计奖确认了我们的设计达专业水平。这些奖项中包括，iF设计大奖，reddot红点设计奖和德国设计大奖。