ドュルメンティンゲン、2023 年 05 月

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

ファストン接続付き小さな押しボタンスイッチ

ドュルメンティンゲン – 16.2 mm の取付け寸法使用の mYnitron シリーズが増加しました： GEORG SCHLEGEL はファストン接続付き押しボタンスイッチのバーションを開発しました。


mYnitron の YKT 押しボタンスイッチのトラベルは 1.8 mm に長くになって、押しポイントも少しに変更しました。ハプティクス も最適化しましたので手袋でのオペレーションも動作をよく感じられます。

保護構造 IP65/67/69K と最低 1 Mio.スイッチングサイクルの長い寿命は特別な要求がある使用範囲に適任であります。取付け深さは 16 mm のみです。

YKT押しボタンスイッチは次の試験を受検されました：5 g、10から500HzまででIEC 60068-2-6によるの耐振動、50 g、11 msでIEC 60068-2-27によるの耐衝撃性及びIEC 60068-2-11によるの塩水噴霧暴露性。  
 YKTのNOコンタクトは35 Vの定格電圧と100 mAの定格電流で動作できます。


フロントベゼル色は黒い、レンズを黒色、白色、赤色、緑色、青色あるいは黄色で提供します。

画像資料



BU: 特別な要求に適任があるmYnitronシリーズのYKT押しボタンスイッチ。

写真: GEORG SCHLEGEL



読者コンタクト:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

電話 +49 (7371) 502-0

ファックス +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

プレスコンタクト:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

電話 +49 (7371) 502-0

ファックス +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

出版用、無償。著者献本や引照を請う。

Schlegel GmbH & Co. KGについて

シュレーゲル社は発展・品柄・デザインを掲げています。1945 年に設立して、弊社はドイツに本社を置き、今ではグローバル企業となりました。オーストリアとシンガポールに子会社を置き、5 大陸で 80 国に代理店を設けています。弊社は、コントロールユニット、パイロットランプ及び端子台の開発・製造をしております。製品群はバスシステム、ボックス、リミットスイッチ、制御盤と機能モジュールも提供します。新たな製品の開発で弊社はデザインに高い水準を設けます。100 つ以上の国立的・国際的なアワードはシュレーゲル社のデザイン技量を認定します。その中にはiFデザイン賞、Red Dot 賞及び German Design 賞。