ドュルメンティンゲン、2023 年 04 月

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

ダブルチャージ

SCHLEGEL の新しい USB-A チャージングジャック – 列車の運行に適当する

ドュルメンティンゲン - 携帯機器は日常の一部であり、またいつでもどこでも使用出来る事が必要です。最も重要な者は充電池が早めにチャージを出来ます。Georg Schlegel の新しい USB-A チャージングジャックはその要求を実行できます。5 V の出力電圧でづつ 2.4 A の充電電流があり2 つの USB-A ポートを持っています。それで 2 台の機器は「脱兎の如く」にチャージできます。

でも説得する者は充電容量だけではなく、安全使用の為の多数機能もあります。何れの USB ポートは短絡保護を含む出力電流の制限、また不足電圧保護と過電圧保護もあります。

**過負荷防止**

新しいチャージングジャックは -40 °C ~ 70 °C の温度域に使用できます。高い周囲温度の場合、温度感知器は機器が暑過ぎらないことを保障します。充電電流を調整して及び限界温度を追う場合自動的に消しています。温度は安全なレベルを迎えるのみ充電が続きます。さらに空気口は特に取り付け状況の理由に空気の循環が制約がある場合間断なくの減温を実現しています。

レジリエントな USB-A チャージングジャックの機械的な寿命は最低 5000 つのプラグサイクル、30.5 mm の取付穴があります。動作電圧は 15 V から 30 V DC までです。電気的な接続は 0.2 ~ 2.5 mm² のケーブル断面のスプリング端子になります。

新しい Schlegel チャージングジャックの該当する部分は EN 50155、EN 61373:2011 class 1B、EN 60077-1、EN 45545-2、EN 60068-2、EN-50121-3-2、IEC 61000-6-3/4、EBA EMV06 の規格を満たすので列車の運行にも使用できます。

今は 2 つのタイプを提供しています： 黒いフロントベゼルの KRJSW\_2USB\_A\_5V と銀色のフロントベゼルの KRJM\_2USB\_A\_5V。

画像資料



早い、安全な充電： Schlegel no新しい USB-A チャージングジャック。写真: GEORG SCHLEGEL



読者コンタクト:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

電話 +49 (7371) 502-0

ファックス +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

プレスコンタクト:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

電話 +49 (7371) 502-0

ファックス +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

出版用、無償。著者献本や引照を請う。

Schlegel GmbH & Co. KGについて

シュレーゲル社は発展・品柄・デザインを掲げています。1945 年に設立して、弊社はドイツに本社を置き、今ではグローバル企業となりました。オーストリアとシンガポールに子会社を置き、5 大陸で 80 国に代理店を設けています。弊社は、コントロールユニット、パイロットランプ及び端子台の開発・製造をしております。製品群はバスシステム、ボックス、リミットスイッチ、制御盤と機能モジュールも提供します。新たな製品の開発で弊社はデザインに高い水準を設けます。100 つ以上の国立的・国際的なアワードはシュレーゲル社のデザイン技量を認定します。その中にはiFデザイン賞、Red Dot 賞及び German Design 賞。