Dürmentingen, Juin 2023

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

**Un petit concentré de force dynamique**

**Nouvel élément de contact de la série MK de GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG**

L'entreprise GEORG SCHLEGEL a développé un nouveau bloc de contact performant. Lorsqu'une grande flexibilité est requise, performance et un faible encombrement sont exigés, le nouvel élément de contact MK est le bon choix.

Le concept modulaire éprouvé de SCHLEGEL est également disponible pour le MK. Les composants peuvent être placés dans le support de module, qui peut contenir jusqu'à 3 modules individuels, individuellement combinable. Actuellement, la série offre un contact à ouverture (1 NF, à ouverture positive selon EN 60947-5-1), un contact NO, un module d'éclairage avec LED blanche (24 V, 11 mA) et un module de raccordement des dispositifs d'arrêt d'urgence avec collerette de protection éclairée ou collerette de protection antiblocage. Le raccordement électrique se fait par des bornes à vis (Torx/fente).


La combinaison du support de module et des éléments modulaires s'adapte à toutes les séries d'auxiliaires de commande et de signalisation SCHLEGEL de 22,3 mm ou 30,5 mm d'ouverture de montage, qui sont conçues pour la structure modulaire.


Puissant et compact - les deux caractéristiques s'appliquent au MK. Le MK est très compact grâce à sa structure bien pensée. L'espace de montage nécessaire est nettement réduit grâce à la faible hauteur des modules de seulement 24,5 mm. La profondeur de montage concrète dépend de la série utilisée. Les performances de la nouvelle série MK se traduisent par des valeurs électriques et mécaniques. Les éléments de contact peuvent être selon EN 60947-5-1 avec jusqu'à 440 V/1,6 A (250 V/3 A) AC ou 250 V/0,2 A (24 V/2 A) DC, la durée de vie sous charge nominale peut atteindre 1million de manœuvres.

Photo

Légende:

Compact et puissant - la nouvelle série de blocs de contact MK. Photos: GEORG SCHLEGEL





Coordonnées de contact :

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Téléphone +49 (7371) 502-0

Télécopie +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

Contact média:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Téléphone +49 (7371) 502-0

Télécopie +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

Pour la publication, gratuitement. Exemplaire justificatif ou indication demandée.

À propos de Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Schlegel est synonyme d'innovation, de qualité et de design. Fondée en 1945, Schlegel est aujourd'hui une entreprise active dans le monde entier, avec son siège social en Allemagne, des filiales de distribution en Autriche, aux États-Unis, en Chine et à Singapour, et des exportations dans plus de 80 pays sur cinq continents. Nos compétences clés: Le développement et la production des appareils de commande, des voyants lumineux et des blocs de jonction. Le portefeuille de produits comprend aussi des systèmes de bus, boîtiers, interrupteurs de fin de course, panneaux de commandes et des modules fonctionnels. Le portefeuille de produits comprend aussi des systèmes de bus, boîtiers, interrupteurs fin de course, panneaux de commandes et des modules fonctionnels. Schlegel est très exigeant en matière de design lorsqu'il développe de nouveaux produits. Plus de 100 distinctions nationales et internationales, parmi lesquelles figurent le prix iF Design Award, Red Dot Award ou German Design Award, démontrent la compétence exceptionnelle de Schlegel en terme de design.