ドュルメンティンゲン、2023 年 05 月

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

**小さな、動的な力者**

**GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG の新しいコンタクトブロックシリーズ MK**

GEORG SCHLEGEL は新しい、性能のコンタクトブロックを開発しました。高いフレキシビリティーと性能が必要、またスペースは僅かなら、新しいコンタクトブロック MK は良い選択です。

MK には SCHLEGEL のモジュールコンセプトを使用します。それぞれのコンポーネントは 3 個までのモジュールを組み入れられるモジュールホルダに自由に抱き合わせる事ができます。  
 現在このシリーズに常閉接点 (1 NC、EN 60947-5-1 による強制乖離)、常開接点 (1 NO)、白い LED 付きランプモジュール (24 V、11 mA) と照明付き非常停止スイッチ用の接続モジュールを提供しています。  
 電気的な接続はネジ接続 (トルクス/マイナス) になります。

モジュールホルダとモジュールのコンビネーションはすべての取付け寸法が 22.3 mm 及び 30.5 mm のモジュラー組み立てができる SCHLEGEL コントロールユニットに適合します。


強い性能、コンパクト – 両方は MK に当たる：考え抜いた構造のお陰で MK はとてもコンパクトです。取付けに要るスペースはそれぞれのモジュールの高さで 24.5 mm のみになって、明確に節減します。具体的な取付け深さは使用しているシリーズによるです。


新しい MK シリーズの性能は電気的・機械的な値からはっきりします。EN 60947-5-1 による 440 V/1,6 A (250 V/3 A) AC 及び 250 V/0,2 A (24 V/2 A) DC までに行動できます。寿命は全荷重で 1 Mio. スイッチングサイクルまでです。

画像資料

キャプション:

強い性能、コンパクト - 新しいコンタクトブロックシリーズ MK。 写真: GEORG SCHLEGEL





読者コンタクト:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

電話 +49 (7371) 502-0

ファックス +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

プレスコンタクト:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

電話 +49 (7371) 502-0

ファックス +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

出版用、無償。著者献本や引照を請う。

Schlegel GmbH & Co. KGについて

シュレーゲル社は発展・品柄・デザインを掲げています。1945 年に設立して、弊社はドイツに本社を置き、今ではグローバル企業となりました。オーストリアとシンガポールに子会社を置き、5 大陸で 80 国に代理店を設けています。弊社は、コントロールユニット、パイロットランプ及び端子台の開発・製造をしております。製品群はバスシステム、ボックス、リミットスイッチ、制御盤と機能モジュールも提供します。新たな製品の開発で弊社はデザインに高い水準を設けます。100 つ以上の国立的・国際的なアワードはシュレーゲル社のデザイン技量を認定します。その中にはiFデザイン賞、Red Dot 賞及び German Design 賞。