Dürmentingen, novembre 2023

GEORG SCHLEGEL GMBH & CO KG

**Couvercle de protection en acier inoxydable**

Pour protéger les traversées de cloison et les auxiliaires de commande des liquides et de la saleté, l'entreprise GEORG SCHLEGEL a développé pour les séries Rontron-R-Juwel, Rondex-Juwel et Shortron un couvercle de protection en acier inoxydable qui convient également pour le domaine de l'hygiène et qui présente des détails raffinés.

Il est souvent nécessaire de protéger les éléments de commande d'une commande ou d'une installation contre les influences extérieures, comme les liquides ou la saleté, surtout si leur construction ne leur confère qu'un faible degré de protection. Le SDVA22RRP compense cette lacune. Il possède les indices de protection IP66 et IP69K, il protège donc contre la poussière comme contre l'eau et résiste également aux nettoyages à haute pression.

Les dimensions du nouveau couvercle de protection ont été adaptées de manière à ce qu'il convienne non seulement aux prises encastrées, comme les ports USB ou RJ45, mais aussi aux dispositifs de commande comme un interrupteur à clé.

Le couvercle est en acier inoxydable 1.4404 de haute qualité. Le design lisse et sans joints est hygiénique et a en outre un aspect intemporel et noble. La languette intérieure indéchirable est très pratique. Invisible de l'extérieur, elle relie le couvercle à la partie inférieure, ce qui permet d'éviter les pertes.


Comme il est d'usage dans le domaine de l'hygiène, le joint est de couleur bleue et les homologations comprennent la FDA, la DGUV et l'EHEDG. Le couvercle de protection peut être utilisé dans une plage de température de -40°C à 85°C.

**Photos :**

****

Légende:

Le nouveau couvercle de protection SDVA22RRP en acier inoxydable est adapté au secteur de l'hygiène. Photo : Georg Schlegel

Légende :

Protège les douilles encastrées et les auxiliaires de commande : le nouveau couvercle de protection en acier inoxydable. Photo : Georg Schlegel

Coordonnées de contact :

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Téléphone +49 (7371) 502-0

Télécopie +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

Contact média:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Téléphone +49 (7371) 502-412

Télécopie +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

Pour la publication, gratuitement. Exemplaire justificatif ou indication demandée.

Quelques informations sur GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG :

Le nom GEORG SCHLEGEL est synonyme d'innovation, de qualité et de design. Fondée en 1945, Schlegel est aujourd'hui une entreprise internationale, ayant son siège en Allemagne, des succursales en Autriche et Singapour, et vendant ses produits dans plus de 80 pays sur les cinq continents. Nos compétences clés: Le développement et la production des appareils de commande, des voyants lumineux et des blocs de jonction. Le portefeuille de produits comprend aussi des systèmes de bus, boîtiers, interrupteurs de fin de course, panneaux de commandes et des modules fonctionnels. Le portefeuille de produits comprend aussi des systèmes de bus, boîtiers, interrupteurs fin de course, panneaux de commandes et des modules fonctionnels. Schlegel est très exigeant en matière de design lorsqu'il développe de nouveaux produits. Plus de 100 distinctions nationales et internationales, parmi lesquelles figurent le prix iF Design Award, Red Dot Award ou German Design Award, démontrent la compétence exceptionnelle de Schlegel en terme de design.