Nouveaux connecteurs USB de type C

La société Georg Schlegel GmbH & Co. KG élargit sa gamme de connecteurs avec une découpe de montage de 22,3 mm en y introduisant deux modèles USB supplémentaires de type C.

Les appareils USB de type C sont en progression dans le secteur industriel. Schlegel y répond par le développement de deux nouveaux prises USB-C. Le front de ces connecteurs est doté d'une prise femelle USB de type C. À l'arrière du connecteur RRJ\_USB\_CA\_60 se trouve un câble de 60 cm avec une prise mâle USB de type A. Les appareils USB de type C dotés de raccords USB de type A traditionnels peuvent ainsi être connectés. Le connecteur RRJ\_USB\_CC\_60 est également équipé d’un câble de 60 cm, mais il y a une prise mâle USB de type C pour la connexion de deux interfaces USB de type C. Les deux connecteurs USB de type C supportent la spécification USB 2.0.

Ils sont disponibles avec collerettes en argent, noir et en acier inox.

