杜尔门廷根, 2022年01月31日

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

新的按钮：小巧、精致、坚固

*mYnitron 系列通过变体扩展以满足特殊要求*

杜尔门廷根 – 小巧、精致 – 并且仍然坚固：这适用于 mYnitron 系列的新按钮，用于 16.2 毫米安装开口。指挥设备专家 GEORG SCHLEGEL 为该系列开发了一个变体，特别适用于要求高的区域。

为 YKT 按钮新开发的接触元件和压片。结果，行程增加到 1.8 毫米，压力点略有变化。触觉已经过优化，现在更清晰可感知，因此即使戴着手套操作也能清楚地感知到驱动。

IP65/67/69K 的更高防护等级和 100 万次开关循环的更长使用寿命是有特殊要求的应用领域的理想选择。此外，由于打印连接，安装深度减少到仅 14 毫米。

YKT 按钮已通过以下测试：根据 IEC 60068-2-6 的 5 g、10 至 500 Hz 的抗振性、根据 IEC 60068-2-27 的 50 g、11 ms 的抗冲击性和根据 IEC 60068-2-27 的抗盐雾测试IEC 60068-2-11。YKT 的常开触点可以在 35 V 的标称电压和 100 mA 的标称电流下运行。

边框颜色为黑色，按键颜色可以是黑色、白色、红色、绿色、蓝色或黄色。计划在 2022 年中扩展扁平插头的连接。

相片:

BU: mYnitron 系列的新型 YKT 按钮也是要求特别高的理想选择。

相片: GEORG SCHLEGEL



联系:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

媒体联系:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

出版免费。文档副本或参考想请。

关于Schlegel GmbH & Co. KG

Schlegel名字代表着创新、质量和设计。公司成立于1945年, 今天是一家全球营运的公司，总部设于德国，海外办事处位于奥地利和新加坡，产品出口到五大洲80多个国家。我们核心能力：开发和生产控制单元，指示灯和接线端子。产品组合还包括总线系统、防水盒子、行程开关、控制面板和功能模块。当开发新产品，Schlegel定下很高的设计标准。100个国家和国际设计奖确认了我们的设计达专业水平。这些奖项中包括，iF设计大奖，reddot红点设计奖和德国设计大奖。