ドュルメンティンゲン、2023 年 02 月

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

照明とプルリリース付き非常停止スイッチ

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG は SHORTRON connect シリーズを増補しています。

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG は mYnitron のポートフォリオをプルリリースと照明付き非常停止スイッチと加わります。

YPVLOO は EN60947-5-1、Appendix K による強制乖離の 2 つの NC が持っています。マッシュルームヘッドの真ん中に照明為のレンズがあります。このレンズで照明条件が悪い場合もよく見える、また非常停止スイッチが稼働しているかと表示します。

YPVLOO は 18 mm だけの特に狭い取付け深さで傑出して、16.2 mm の取付け寸法に使用できます。寿命は 30.000 までのスイッチングサイクル、保護構造は IP65/IP67/IP69K、動作温度は -25°C から 70°C までです。動作電圧は 35 V AC/DC、動作電流は 5 A/AC あるいは 2 A/DC です。

画像資料



Bildunterschrift: SCHLEGEL は mYnitron のポートフォリオをプルリリースと照明付き非常停止スイッチと加わります。写真: SCHLEGEL

読者コンタクト:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

電話 +49 (7371) 502-0

ファックス +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

プレスコンタクト:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

電話 +49 (7371) 502-0

ファックス +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

出版用、無償。著者献本や引照を請う。

Schlegel GmbH & Co. KGについて

シュレーゲル社は発展・品柄・デザインを掲げています。1945 年に設立して、弊社はドイツに本社を置き、今ではグローバル企業となりました。オーストリアとシンガポールに子会社を置き、5 大陸で 80 国に代理店を設けています。弊社は、コントロールユニット、パイロットランプ及び端子台の開発・製造をしております。製品群はバスシステム、ボックス、リミットスイッチ、制御盤と機能モジュールも提供します。新たな製品の開発で弊社はデザインに高い水準を設けます。100 つ以上の国立的・国際的なアワードはシュレーゲル社のデザイン技量を認定します。その中にはiFデザイン賞、Red Dot 賞及び German Design 賞。