Dürmentingen, Marzo 2023

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

Good Design Award para dos productos SCHLEGEL

Especialista en dispositivos de comando recibe premio por una parada de emergencia y un bloque de contacto

Dos productos de la empresa GEORG SCHLEGEL han sido galardonados con el prestigioso GOOD DESIGN AWARD del Chicago Athenaeum: Museo de Arquitectura y Diseño. El especialista de Dürmenting en interruptores, botones, paneles de control y dispositivos de parada de emergencia ha recibido este premio de primera clase por la parada de emergencia Quartex connect y el nuevo bloque de contacto MK.

El GOOD DESIGN AWARD es presentado anualmente por un jurado internacional de expertos para productos y soluciones de diseño innovadores y elegantes. El premio se presentó por primera vez en 1950, lo que lo convierte en uno de los premios de diseño más antiguos y prestigiosos del mundo. Según los organizadores, el jurado otorgó 1100 premios en 30 categorías de un número récord de presentaciones innovadoras de 55 países. SCHLEGEL ganó los premios en la categoría "Productos industriales".

La calidad del diseño es un criterio importante para un premio de diseño, pero no el único. La funcionalidad de un producto también juega un papel importante en la evaluación del jurado independiente de los Good Design Awards. La función de un producto que también es importante en la evaluación de la ley independientemente de los Good Design Awards. La función de un producto también es importante en la evaluación de los Good Design Awards independientes. Con los premios, los expertos externos confirman una vez más que en SCHLEGEL, 'elegancia en dise y bueno' van de la mano a la perfección", dice el director gerente Christoph Schlegel.

Con los premios, los expertos externos confirman una vez más que en SCHLEGEL, 'elegancia en dise' van de la mano a la perfección", dice el director gerente Christoph Schlegel. SCHLEGEL ya ha recibido más de 100 premios de diseño nacionales e internacionales. La empresa con sede en Dürmenting también ha ganado varias veces el GOOD DESIGN AWARD: en 2021, SCHLEGEL convenció al jurado con la línea proboxx y en 2018 con la serie "Rondex-Juwel".

MK – compacto y robusto

Más plano, más pequeño, más modular: el nuevo bloque de contacto de SCHLEGEL cumple estos requisitos. Con el MK, hemos logrado desarrollar un bloque de contacto extremadamente compacto y al mismo tiempo potente. Gracias a la estructura bien pensada, el MK solo requiere una profundidad de instalación de 17,6 mm, sin efectos negativos en los datos de rendimiento del contactor.

El concepto modular probado y probado de SCHLEGEL se ha optimizado para el MK. Los elementos necesarios pueden combinarse y disponerse de forma variable en el portamódulos. La clara coloración de la iluminación NA, NC y LED facilita su manejo durante la instalación; la construcción permite encajar fácilmente en el tamaño estándar de 9 mm con los espacios más pequeñas.

El MK, que ya recibió el premio de diseño Focus Open, se puede utilizar de diversas maneras en el mundo SCHLEGEL: se adapta a todos los sistemas de actuadores SCHLEGEL y a todas las series con un collar de 22 mm. de 22 mm.

Quartex connect: más seguridad a través de la iluminación


Con el nuevo Quartex connect, GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG ha desarrollado una parada de emergencia iluminada que tiene un valor añadido real con su indicador de estado iluminado: la iluminación del collar antibloqueo enfatiza el aspecto de seguridad y al mismo tiempo proporciona un sorprendente detalle estético.

En la configuración predeterminada, el botón de parada de emergencia permanece apagado en el estado normal. Los LED integrados en el collar antibloqueo amarillo se activan cuando se activa el botón de parada de emergencia. Esta señal óptica deja claro inmediatamente dónde se ha producido la emergencia. Esto también garantiza que la parada de emergencia sea claramente visible incluso en condiciones de poca luz.

El botón de parada de emergencia fue desarrollado de acuerdo con las normas EN 13850 y EN 60947-5-1, cuenta con todas las aprobaciones pertinentes y corresponde a la clase de protección IP 54, es decir, está protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua desde cualquier dirección. Con 50.000 ciclos de conmutación garantizados, la parada de emergencia está diseñada para una larga vida útil.


El Quartex connect, que se puede conectar de forma rápida y segura gracias a la conexión M12, está preparado para la apertura de instalación común de 22,3 milímetros y dispone de 2 abridores y un cerrador.

Foto



Titulo de la foto

SCHLEGEL recibió el Good Design Award por la nueva parada de emergencia Quartex connect y por el bloque de contacto MK. Fotos: Georg Schlegel



Contacto para el lector:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

Contacto para prensa:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

Para publicación gratuita. Se solicita copia de muestra o referencia.

Sobre la empresa Schlegel GmbH & Co. KG

El nombre Schlegel es sinónimo de innovación, calidad y diseño. Schlegel, fundada en 1945, es ahora una empresa global con sede en Alemania, oficinas de ventas en Austria, Singapur, China y EE. UU., y exporta a más de 80 países en los cinco continentes. Las competencias básicas: Desarrollo y producción de dispositivos de control, indicadores luminosos y bloques de terminales. La gama de productos se amplía con sistemas de bus, carcasas, interruptores de final de carrera, paneles de control y módulos de función. Al desarrollar nuevos productos, Schlegel impone altas exigencias al diseño. Más de 100 premios nacionales e internacionales confirman la alta competencia en diseño de la empresa, incluidos el iF Design Award, el Red Dot Award, el Good Design Award y el German Design Award.