ドュルメンティンゲン、2023 年 03 月

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

２つのSchlegel製品は   
Good Design Award を表彰されます

SCHLEGEL の非常停止スイッチとコンタクトブロックは賞を受賞しました。

GEORG SCHLEGEL の2つの製品はシカゴ建築デザイン博物館から名高い GOOD DESIGN Award を表彰されました。ドュルメンティンゲンにあるコントーロルユニット、制御盤、非常停止スイッチの技術家は Quartex connect の非常停止スイッチと新しい MK のコンタクトブロックシリーズにその名高い賞を表彰されました。

毎年GOOD DESIGN賞が国際的な審査委員会で革新的、エレガントな製品に与えます。1950年設立したGOOD DESIGN賞は世界中に古いデザイン賞の一部です。55 ヶ国から、記録的な数の革新的なソリューションの中から審査委員会は 30 つカテゴリーで 1,100 つ賞を与えました。弊社は「工業製品」のカテゴリーで表彰されました。

デザイン賞にデザイン性は重要な規準ですが、その以外の規準は他にもあります。Good Design Award の自主的な審査委員会は製品の機能性も特に預かります。SCHLEGEL は両方の点について審査委員会を説得しました。「我々にはこの賞が大喜びです。それでもう一度、外的な専門家はSCHLEGELで良くて、キレイが相和する事を確認します。

SCHLEGELで、キレイなデザインの着眼は伝統です。ドュルメンティンゲンにある会社は100つ以上の国立的・国際的なデザイン賞を受賞しました。GOOD DESIGN Award の表彰も初めてではありませんでした: SCHLEGEL は 2021 年に proboxx のボックスシリーズ、2018 年に「Rondex-Juwel」のお陰でその賞を表彰されました。

MK – コンパクトなと強壮

もっと平たく、小さく、モジュラーな – この要求が SCHLEGEL の新しいコンタクトブロック MK で満たされます。MK で非常にコンパクトな、同時に強い性能を持つ製品を開発できました。考え抜いた構造のためにMK の取付け深さは 17.6 mm だけです – コンタクトの機械仕様に否定的なインパクトがない間に。

MK の開発で SCHLEGEL のモジュールコンセプトが最適化されました。必要なエレメントが可変的に組み合わせて、モジュールホルダに設定できます。NO、NC とランプモジュールの一意的な色付は取付けを簡単になります。9 mm の規格寸法で最小限の距離で簡単にスナップオンできる設計になっています。

Focus Open のデザイン賞で表彰されたSCHLEGEL 界に MK コンタクトブロックの使用は複眼です: すべての 22 mm のスリーブカラーがあるコントロールユニットに互換性があります。

Quartex connect – 照明のお陰でもっと高くな安全さ


新しい Quartex connect で GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG は照明したステータス表示のお陰で本の付加価値を持っている照明付き非常停止スイッチを開発しました。アンチロックカラーを照り徹ので安全の点が強めて、同時に驚きな美学のディティールを措定します。

押さない状況で非常停止スイッチが照明しなくて、スイッチが押す時、アンチロックカラー内の LED が活動させます。この光学信号で非常がどこに起こったかすぐに分かります。また、照明条件が悪くても非常停止スイッチがよく見えています。

この非常停止スイッチは EN 13850 と EN 60947-5-1 の規格による開発して、すべての連関性認可を持って、また IP 54（裏面）と IP 65（表面）の保護構造があったので塵と水から保護されています。保証された 50 000 スイッチングサイクルで長い寿命に設計します。


M12 コネクションで早く、間違いなく接続できる Quartex connect は定例の 22.3 mm の取付け寸法に使用し、2 NC と 1 NO があります。

画像資料



キャプション:

新しい非常停止スイッチ Quartex connect と MK のコンタクトブロックは Good Design Award を表彰されました。写真: Georg Schlegel



読者コンタクト:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

電話 +49 (7371) 502-0

ファックス +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

プレスコンタクト:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

電話 +49 (7371) 502-0

ファックス +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

出版用、無償。著者献本や引照を請う。

Schlegel GmbH & Co. KGについて

シュレーゲル社は発展・品柄・デザインを掲げています。1945 年に設立して、弊社はドイツに本社を置き、今ではグローバル企業となりました。オーストリア、シンガポール、中国とアメリカ合衆国に子会社を置き、5 大陸で 80 国に代理店を設けています。弊社は、コントロールユニット、パイロットランプ及び端子台の開発・製造をしております。製品群はバスシステム、ボックス、リミットスイッチ、制御盤と機能モジュールも提供します。新たな製品の開発で弊社はデザインに高い水準を設けます。100 つ以上の国立的・国際的なアワードはシュレーゲル社のデザイン技量を認定します。その中にはiFデザイン賞、Red Dot 賞及び German Design 賞。