Dürmentingen, Giugno 2023

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

**Elementi di contatto compatti e potenti**

**MK – una nuova serie di elementi di contatto di GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG**

L'azienda GEORG SCHLEGEL ha sviluppato un nuovo e potente elemento di contatto. Se vengono richieste elevate prestazioni, grande flessibilità ed uno spazio d’ installazione ridotto, il nuovo elemento di contatto MK è la scelta giusta.

L’MK rispecchia il collaudato concetto modulare di SCHLEGEL. I componenti possono essere combinati a piacere nel portamoduli che può ospitare fino a 3 moduli singoli. La serie offre attualmente un contatto normalmente chiuso (1 NC, apertura positiva secondo EN 60947-5-1), un contatto normalmente aperto (1 NA), un modulo di illuminazione con LED bianco (24 V, 11 mA) e un modulo di connessione di pulsanti di emergenza con collari di protezione illuminati. Il collegamento elettrico avviene tramite terminali a vite (Torx/taglio).

La combinazione del portamoduli e degli elementi di contatto si adatta a tutte le serie di pulsanteria SCHLEGEL con foro di fissaggio di 22,3 mm o 30,5 mm, progettate per una configurazione modulare.

Potente e compatto – entrambe sono caratteristiche dell'MK; con un design ben studiato, lo spazio necessario per l'installazione viene notevolmente ridotto grazie all'altezza dei singoli moduli di soli 24,5 mm. La profondità d’ installazione effettiva dipende dalla serie di pulsanti in uso.


La forza delle prestazioni della nuova serie MK si riflette nei valori elettrici e meccanici. Gli elementi di contatto possono essere impiegati secondo la norma EN 60947-5-1 fino a 440 V/1,6 A (250 V/3 A) in corrente alternata o 250 V/0,2 A (24 V/2 A) in corrente continua; la durata di vita è fino a 1 milione di cicli di commutazione sotto carico nominale.


Immagini:

Didascalia:

Compatta e potente: la nuova serie di elementi di contatto MK.

Foto: GEORG SCHLEGEL





Contatto:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefono +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

http://www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel

Contatto media:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefono +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

Diritti di pubblicazione a titolo gratuito. Richiesta di riferimento dell’autore per ogni copia o citazione.

A proposito di Georg Schlegel GmbH & Co.KG  
Schlegel è sinonimo di innovazione, qualità e design. Fondata nel 1945, Schlegel è ad oggi un'azienda che opera a livello mondiale: con sede in Germania, uffici commerciali in Austria, Singapore, Cina e USA ed esporta verso più di 80 paesi di tutti i continenti. Tra le principali competenze di Schlegel troviamo lo sviluppo e la produzione di unità di controllo, spie di segnalazione e morsettiere. La gamma prodotti comprende inoltre sistemi bus, contenitori, finecorsa, pannelli di controllo e moduli funzionali. Durante lo sviluppo di nuovi prodotti, Schlegel richiede standard elevati soprattutto a livello di design. Più di 100 premi nazionali e internazionali confermano la competitività di progettazione dell'azienda; tra questi il iF Design Award, il Red Dot Award, il Good Design Award e il Premio Design tedesco.