Dürmentingen, novembre2023

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

**Coperchio di protezione in acciaio inox**

Per proteggere le prese da incasso e le unità di controllo da liquidi e sporcizia, l'azienda GEORG SCHLEGEL ha sviluppato un coperchio di protezione in acciaio inox per le serie Rontron-R-Juwel, Rondex-Juwel e Shortron, adatto anche alle applicazioni igieniche in quanto caratterizzato da dettagli molto curati.


Spesso è necessario proteggere i dispositivi di controllo di un sistema o di un impianto da influenze esterne come liquidi o sporcizia soprattutto se, a causa della loro struttura, hanno un grado di protezione basso. L'SDVA22RRP compensa questa mancanza. Con i gradi di protezione IP66 e IP69K, protegge dalla polvere, dall'acqua e resiste anche alla pulizia ad alta pressione e temperatura.

Le dimensioni del nuovo coperchio di protezione sono state adattate in modo da essere compatibili non solo alle prese da pannello, come le porte USB o RJ45, ma anche ad azionatori come per esempio interruttori a chiave.


Il coperchio è realizzato in acciaio inox 1.4404 di alta qualità. Il design liscio e senza giunture è estremamente igienico, moderno ed elegante. La linguetta antistrappo all'interno è pratica; è invisibile dall'esterno e collega il coperchio alla base rendendolo sicuro contro le perdite.

Come di consueto per il settore igienico, la guarnizione è di colore blu e rispecchia le normative FDA, DGUV e EHEDG. Il coperchio di protezione può essere utilizzato in un intervallo di temperatura compresa tra -40°C e 85°C.

Immagini:

Didascalia:

Il nuovo coperchio di protezione SDVA22RRP in acciaio inox è adatto alle applicazioni igieniche. Foto: Georg Schlegel

Didascalia:

Protegge le prese e le unità di comando: il nuovo coperchio di protezione in acciaio inox. Foto: Georg Schlegel

Contatto:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefono +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

http://www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel

Contatto media:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefono +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

Diritti di pubblicazione a titolo gratuito. Richiesta di riferimento dell’autore per ogni copia o citazione.

A proposito di GEORG SCHLEGEL GmbH & Co.KG  
Schlegel è sinonimo di innovazione, qualità e design. Fondata nel 1945, Schlegel è ad oggi un'azienda che opera a livello mondiale: con sede in Germania, uffici commerciali in Austria, Singapore, Cina e USA ed esporta verso più di 80 paesi di tutti i continenti. Tra le principali competenze di Schlegel troviamo lo sviluppo e la produzione di unità di controllo, spie di segnalazione e morsettiere. La gamma prodotti comprende inoltre sistemi bus, contenitori, finecorsa, pannelli di controllo e moduli funzionali. Durante lo sviluppo di nuovi prodotti, Schlegel richiede standard elevati soprattutto a livello di design. Più di 100 premi nazionali e internazionali confermano la competitività di progettazione dell'azienda; tra questi il iF Design Award, il Red Dot Award, il Good Design Award e il Premio Design tedesco.